|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZWA** | **OPIS** | **ILOŚĆ** | **CENA J. NETTO** | **VAT** | **CENA J. BRUTTO** | **WARTOŚĆ NETTO** | **WARTOŚĆ BRUTTO** |
| **Wózek do przewożenie zwłok**  **taca ze stali nierdzewnej, z pokrywą** | Wózek do transportu zwłok przeznaczony jest do przewożenia, mycia i krótkiego przechowywania ciał. Przeznaczony jest do użytkowania na terenie obiektów służby zdrowia, hospicjów, prosektoriów, zakładów specjalistycznych, itp. Jego obsługa jest bardzo prosta, a solidna konstrukcja zapewnia wieloletnie użytkowanie. Wózek przeznaczony jest do transportu w obiektach zamkniętych (wewnątrz budynku).  Dane techniczne: Szerokość całkowita 72,5 cm Długość całkowita 215 cm Szerokość tacy 60 cm Długość tacy 195 cm Wysokość do tacy 64,5 cm |  |  |  |  |  |  |
| **Lampa bakteriobójcza**  **NBVE 110 P**  **wymuszony obieg powietrza, moc 110W, przejezdna** | DANE TECHNICZNE:  napięcie zasilania: 230 V 50 Hz  energooszczędne - pobór mocy: 115 W  element emitujący promieniowanie UV-C: 2x55W  trwałość promiennika: 8000 h  wydajność wentylatora: 199 m3/h  dezynfekowana kubatura: 45-90 m3/h  zasięg działania lampy: 18-36 m2  klasa zabezpieczenia ppor.: I  typ obudowy: IP 20  wymiary kopuły: 1125 x 215 x 130 mm  wymiary: 600 x 1270 x 600 mm  masa: 13,5 kg |  |  |  |  |  |  |
| **Wózek do przewozu chorych (chorych leżących)** | Wyposażenie standardowe:  • podstawa wózka ze stali malowanej farbą proszkową w kolorze białym  • wymienny materac z uchwytami pokryty tapicerką skóropodobną standard line (kolory 1-25)  • podgłówek regulowany za pomocą sprężyny gazowej  • regulacja kąta leża (pozycja Trendelenburga)  • opuszczane barierki boczne oraz uchwyty do prowadzenia ze stali nierdzewnej  • płyta HPL przezierna dla promieni RTG  • 4 krążki odbojowe w ramie wózka  • hydrauliczna regulacja wysokości za pomocą pedałów nożnych  • system kół jezdnych (4 koła; 2 z blokadą jazdy, 2 z blokadą obrotu)  • uchwyty mocujące złożoną kroplówkę  Długość: 211,5 cm  Szerokość: 88 cm  Wysokość: 57 - 99 cm  Dopuszczalne obciążenie: 250 kg  Waga: 76 kg  Regulacja kąta nachylenia leża: 0° - 10°  Wymiary leża: 130x63 cm  Wymiary podgłówka: 63x63 cm  Kąt nachylenia podgłówka: -25° - 60° (sprężyna gazowa)  Średnica kół: 12,5 cm |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | | | |  |  |