|  |
| --- |
| **Załącznik 2.4 Wyposażenie promorte.** |
| **NAZWA** | **OPIS** | **ILOŚĆ** | **CENA J. NETTO** | **VAT** | **CENA J. BRUTTO** | **WARTOŚĆ NETTO** | **WARTOŚĆ BRUTTO** |
| **Wózek do przewożenie zwłok** **taca ze stali nierdzewnej, z pokrywą**  | Wózek do transportu zwłok przeznaczony jest do przewożenia, mycia i krótkiego przechowywania ciał. Przeznaczony jest do użytkowania na terenie obiektów służby zdrowia, hospicjów, prosektoriów, zakładów specjalistycznych, itp. Jego obsługa jest bardzo prosta, a solidna konstrukcja zapewnia wieloletnie użytkowanie. Wózek przeznaczony jest do transportu w obiektach zamkniętych (wewnątrz budynku).Dane techniczne: Szerokość całkowita 72,5 cm Długość całkowita 215 cm Szerokość tacy 60 cm Długość tacy 195 cm Wysokość do tacy 64,5 cm  | 1 |  |  |  |  |  |
| **Lampa bakteriobójcza** **NBVE 110 P** **wymuszony obieg powietrza, moc 110W, przejezdna**  | DANE TECHNICZNE: napięcie zasilania: 230 V 50 Hz energooszczędne - pobór mocy: 115 W element emitujący promieniowanie UV-C: 2x55W trwałość promiennika: 8000 h wydajność wentylatora: 199 m3/h dezynfekowana kubatura: 45-90 m3/h zasięg działania lampy: 18-36 m2 klasa zabezpieczenia ppor.: I typ obudowy: IP 20 wymiary kopuły: 1125 x 215 x 130 mm wymiary: 600 x 1270 x 600 mm masa: 13,5 kg  | 1 |  |  |  |  |  |
| **Wózek do przewozu chorych (chorych leżących)**  | Wyposażenie standardowe: • podstawa wózka ze stali malowanej farbą proszkową w kolorze białym • wymienny materac z uchwytami pokryty tapicerką skóropodobną standard line (kolory 1-25) • podgłówek regulowany za pomocą sprężyny gazowej • regulacja kąta leża (pozycja Trendelenburga) • opuszczane barierki boczne oraz uchwyty do prowadzenia ze stali nierdzewnej • płyta HPL przezierna dla promieni RTG • 4 krążki odbojowe w ramie wózka • hydrauliczna regulacja wysokości za pomocą pedałów nożnych • system kół jezdnych (4 koła; 2 z blokadą jazdy, 2 z blokadą obrotu) • uchwyty mocujące złożoną kroplówkę Długość: 211,5 cm Szerokość: 88 cm Wysokość: 57 - 99 cm Dopuszczalne obciążenie: 250 kg Waga: 76 kg Regulacja kąta nachylenia leża: 0° - 10° Wymiary leża: 130x63 cm Wymiary podgłówka: 63x63 cm Kąt nachylenia podgłówka: -25° - 60° (sprężyna gazowa) Średnica kół: 12,5 cm  | 1 |  |  |  |  |  |
| **RAZEM:** |  |  |