|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Załącznik 2.1 Sprzęt pomocniczy.** | | | | | | | |
| **NAZWA** | **OPIS** | **ILOŚĆ** | **CENA J. NETTO** | **VAT** | **CENA J. BRUTTO** | **WARTOŚĆ NETTO** | **WARTOŚĆ BRUTTO** |
| **Wózek do rozwożenia czystej bielizny Numatic NKT 0R wózek hotelowy** | Wyposażenie wózka:   * 3 półki * zasuwana roleta * cztery skrętne kółka   Wymiary standard: 582 x 940 x 1352 mm  Oznaczenie R gwarantuje wykonanie z najwyższej jakości plastiku z recyklingu, przy użyciu przyjaznej dla środowiska technologii ReFlo. Nowa seria NuKeeper korzysta z wyjątkowej, wytrzymałej konstrukcji Structofoam, wykorzystującej materiał kopolimerowy. Dzięki czemu konstru | 2 |  |  |  |  |  |
| **Numatic NX 1001 Servo-X - wózek hotelowy na pościel** | Wózek pościelowy: 1 x 100 L  Wymiary:390 x 460 x 960mm | 5 |  |  |  |  |  |
| **Numatic NX2401 Servo-X wózek hotelowy** | Wózek na brudną bieliznę, ręczniki i pościel o pojemności 240L (jeden worek). Rama metalowa składana, dzięki czemu po złożeniu zajmuje mało miejsca. Worek wykonano z wytrzymałego materiału odpornego na zaplamienia. Worek mocowany klamrami, które ułatwiają szybkie zakładanie i ściąganie w celu opróżnienia zawartości.  Wózek pościelowy składany  worek 1x240L  *Wymiary (dł. szer. wys.): 780x550x960mm* | 2 |  |  |  |  |  |
| **Wózek do transportu potraw WPP** | Wózek transportowy: 2xblat 890x590mm, 1xuchwyt do prowadzenia. WYKONANIE: w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, blat w formie wyjmowanej tacy, wyposażony w koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary całkowite: 1015x600x900 mm Wymiary blatu: 890x590 mm Wymiary powierzchni użytkowej blatu: 845x545x20 mm [szer. x gł. x wys.] | 2 |  |  |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | | | |  |  |